###

VET-System im FS2004

Panel.cfg's für Segler ausgerüstet mit Max Roodveldt's VET Gauges.
Man betätigt den Schalter, die Lampe blinkt, es dauert ein paar Sekunden und der Segler startet. Das Ausklinken erfolgt automatisch in der angezeigten Höhe, die man vor dem Start wählen kann.

###

VET-System in FS2004

Panel.cfg's for the gliders fitted out with Max Roodveldt's VET Gauges.
You press the switch, the lamp flashes , a couple of seconds and the glider is starting The glider disconnect automatically at the desired height shown on the display.